1. Добавлен новый класс коммутатора snr\_2962\_24\_T
2. Добавлены комментарии в класс c\_2950\_48\_G
3. v3 – работа над конструкторами классов Switch и SNR-2962-24T
4. v4 – добавлены классы : SNR\_S2960\_48G, ORION\_A26
5. v5\_serial – класс ORION\_A26 переписан под консольный порт
6. v6\_serial – переписаны классы Switch, SNR\_S2960\_48G, SNR\_2962\_24T под консольный порт
7. v7\_telnet – добавлен класс C\_2950-24T, отредактирован класс C\_2950\_48\_G
8. final\_version – собраны все версии классов свичей и главный класс настроенные на телнет. После удаления print и установки новых time.sleep() проверка не проводилась.
9. В файл orion\_a26 добавлена обработка глобального loopback-detection, убраны print() выводящие этап выполнения скрипта, убрана настройка ntp сервера
10. В файлы orion и snr’ов добавлены loopback-detection interval-time 10 3 и loopback-detection control-recovery 60
11. Добавлен коммутатор snr-s2960-24g